załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia 
„Dostawa macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem” - minimalne wymagania techniczne

	Lp. 
	Nazwa podzespołu 
	Minimalne wymagane parametry 

	1. 
	Obudowa 
	1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię iSCSI 1Gb/s.

2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w  szafie.
3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy
4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 

5) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 

6) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy -
moduły dla rozbudowy muszą posiadać obudowy o zajętości nie większej niż 2U w 

wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia    

	2. 
	Pojemność 
	1) Dostarczony system musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków formatu  2,5” wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SolidStateDrive. 
2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) 360TB, 

3) System musi mieć możliwość rozbudowy o redundantny kontroler RAID bez utraty wcześniej zapisanych danych. 

4) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego rozwiązania, wymagana jest możliwość instalacji maksymalnie  120 dysków w pojedynczym rozwiązaniu.
5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 

6) Oferowana macierz musi zawierać 16 sztuk dysków SAS 2.0 2.5” o prędkości obr. 10 000 obr/min o pojemności 600 GB każdy

	3. 
	Kontrolery 
	1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 2GB pamięci podręcznej każdy. 
2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.
3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID.

4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID.
5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. System musi pozwalać na tryb pracy z udostępnieniem  całej pamięci podręcznej Cache dla operacji odczytu.
6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej  komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.

	4. 
	Interfejsy  
	1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID.
2) Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty obsługę protokołów transmisji: FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS 2.0 6 Gb/s
3) Rozbudowa portów j.w. nie może wymagać zmiany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych.

4) Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Zamawiający nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania interfejsów iSCSI poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych iSCSI lub zarządzanych przez inne niż wbudowane w macierzy  oprogramowanie kodowe

	5. 
	Poziomy RAID 
	Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1 ,1+0, 5, 6 

	6. 
	Wspierane dyski 
	Oferowana macierz musi wspierać dyski:

1) dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach  min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę ,
2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę,
3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB – macierz musi zapewniać obsługę min. 30 szt. dysków SSD w całym rozwiązaniu,

4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty)    
5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy.
6) Macierz musi wspierać dla minimum  jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy.  

7) Macierz musi wspierać technologie energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub  powtarzalnym oknie czasowym.
8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach:

- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID

- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grupy dyskowej RAID.  

9) Macierz musi pozwalać na skonfigurowanie dowolnego dysku hot-plug w rozwiązaniu jako dysku zapasowego, niezależnie od miejsca jego fizycznej instalacji w dostarczonym rozwiązaniu. 

	7. 
	Opcje software’owe 
	1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowych z możliwością rozszerzenia licencji do min. 1024 kopii migawkowych.
2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS)
3) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2048 woluminów  (LUN) 

4) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min.  1024 ścieżek logicznych FC lub  iSCSI
5) Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem
6) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów

7) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych:

- ze zmianą rozmiaru woluminu,
- ze zmianą poziomu RAID,
- ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID,
8) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 4.0/5.0, Citrix XEN Server

9) Macierz musi umożliwiać wsparcie  technologii typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem)  dla połączeń FC / iSCSI dla maksymalnej liczby podłączonych hostów.

10) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności minimum 128 TB.    

11) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.    

	8. 
	Konfiguracja, zarządzanie 
	1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania.
2) Komunikacja z  wbudowanym  oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 

3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji  żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora
4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI    

	9. 
	Gwarancja i serwis 
	1) Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z gwarantowaną przez producenta zakończoną naprawą w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia oraz w przypadku awarii dysków, dyski pozostają w siedzibie Zamawiającego.
2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu.
3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP.
4) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
5) Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia.


Wymagania wobec przedmiotu zamówienia, usługi instalacyjne i konfiguracyjne w siedzibie Zamawiającego

	LP
	Element
	Nazwa 

	1.
	Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
	1) Wykonawca dostarczy przedmiotowe urządzenie fabrycznie nowe.
2) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą dokumenty, podpisane przez producenta dostarczonego urządzenia, potwierdzające zakup gwarancji na okres 60 miesięcy z gwarantowaną przez producenta lub autoryzowany przez producenta urządzenia serwis, zakończoną naprawą w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia oraz w przypadku awarii dysków, dyski pozostają w siedzibie Zamawiającego oraz oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja obowiązuje od daty podpisania protokołu odbioru. 

	2.
	Montaż                      i konfiguracja
	1) Wykonawca zainstaluje urządzenie w szafie RACK Zamawiającego znajdującej się w siedzibie Urzędu, w terminie określonym w wymaganiach wobec przedmiotu zamówienia;

2) Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym wykona konfigurację podstawowych oraz zaawansowanych funkcjonalności urządzenia, instalację trzech serwerów (środowisko WMWARE oraz VEEAM, Zamawiający posiada wszystkie stosowne licencje) oraz dwóch switch’y będących w posiadaniu Zamawiającego do dostarczonej macierzy, migrację wszystkich danych z macierzy (do 10 maszyn wirtualnych, ok 1TB danych) posiadanej przez Zamawiającego oraz testy poprawności działania całego rozwiązania.
3) Wszelkie prace wdrożeniowe muszą być wykonane w weekend (od piątku od godz. 15.30 do niedzieli godz. 24.00) wskazany przez Zamawiającego.
4) W ramach wdrożenia Wykonawca oddeleguje na jego zakończenie kompetentnego pracownika w łącznym wymiarze 8 godzin w celu konsultacji i przeszkolenia pracowników działu Informatyki pod kątem użytkowania dostarczonego urządzenia.
5) Wykonawca dostarczy procedurę zgłoszenia serwisowego umożliwiającego zgłaszanie usterek telefonicznie lub poprzez pocztę email codziennie w dni robocze.
6)  Zakończenie wdrożenia nastąpi protokołem potwierdzonym przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
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